****

**Allgemeine Hinweise - Checkliste**

Formularbeginn

**Schlüsselausrichtung**

Das Nuki Smart Lock ist mit horizontaler und vertikaler Schlüsselausrichtung kompatibel.

**Für den Innenbereich**

Das Nuki Smart Lock wird an der Innenseite der Tür montiert und ist nicht für den Außenbereich geeignet.

**Mehrfachverriegelungen**

Das Nuki ist stark genug, um auch Mehrfachverriegelungen (Multi-Point-Locks) zu steuern.

**Beliebig lange Sperrwege**

Egal ob eine Umdrehung oder mehr - das Nuki Smart Lock unterstützt beliebig lange Sperrwege.

Formularende

**Was für einen Schlosstyp haben Sie?**

O EuropazylinderO KnaufzylinderTyp…………………

** **

### Kannst du von außen sperren, selbst wenn innen bereits ein Schlüssel steckt?

****O JaO Nein

### Öffnet sich deine Tür nach außen oder innen?

### O nach innen O nach aussen

### Wie dick ist der Kopf deines Schlüssels?

### O dünner als 4mm O dicker als 4mm

### Wie weit ragt dein Schlüssel aus deinem Zylinder hervor?

### O bis 37mm O über 37mm

### Aepraa.pngSicherheitstechnik, Kremser Landstrasse 17; 3100 St. Pölten

### Haben Sie Fragen, scheuen Sie nicht uns zu kontaktieren.

### +43 2742 28 242 stpoelten@epra.at.

**Checkliste ausfüllen und per Mail übermitteln**